屋外広告物安全点検報告書（壁面広告板）

　　年　　月　　日

富田林市長　様

報　告　者　　　住　所

（広告物の所有者等） 氏　名

 電　話

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の職・氏名）

　　大阪府屋外広告物条例第１６条の２の点検の結果は、下記のとおりです。

１　広告物等の概要

（１）　表示又は設置の場所

（２）　設置年月日　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

（３）　前回許可日　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

（４）　前回許可番号

２　点検結果

|  |  |
| --- | --- |
| 点検日 | 　　　　　　　年　　　　月　　　　日 |

注）点検日は、許可の申請前３ヶ月以内とする。

「突出広告板」を除く壁面広告物については、「ブラケット」、「ブラケットカバー」、「内部鉄骨」（ね　　じれ、傾き）に係る点検は不要

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区分（点検箇所） | 点検内容 | 異常 | 特記事項 |
| 壁面 | ひび、盛り上がり変形 | 有 | 無 |  |
| アンカーボルト | ボルト、ナット等の錆び、腐食、劣化、欠落 | 有 | 無 |  |
| ボルトのぐらつき、ナット等の緩み | 有 | 無 |  |
| ※ブラケット | 錆び、腐食、劣化、変形 | 有 | 無 | ※突出広告板のみ |
| ※ブラケットカバー | ビスの緩み、欠落、水抜き穴やコーキングの劣化 | 有 | 無 | ※突出広告板のみ |
| 内部鉄骨 | 錆び、腐食、劣化、変形、（※ねじれ、傾き） | 有 | 無 | ※突出広告板のみ |
| 接合部の緩み、欠落 | 有 | 無 |  |
| フレーム | 板金の錆び、腐食、劣化、変形ビスの緩み、錆び、腐食、劣化、欠落 | 有 | 無 |  |
| 排水機能、通気の状況 | 有 | 無 |  |
| フレーム枠（押さえ） | 錆び、腐食、劣化、変形 | 有 | 無 |  |
| ビスの緩み、錆び、腐食、劣化、欠落 | 有 | 無 |  |
| 表示面板 | 錆び、腐食、劣化、変形、破損 | 有 | 無 |  |
| 仕上げフィルム、塗装の劣化 | 有 | 無 |  |
| 電材 | 機具の耐用年数の著しい超過、コードの劣化・断線、分電盤、タイマー等の動作状況 | 有 | 無 |  |
| 電材突き出し部材 | 取り付け部の錆び、ぐらつき、変形、ビスの緩み | 有 | 無 |  |
| 附属部材 | 鳥よけ具の破損、変形、その他附属品の劣化等 | 有 | 無 |  |

上記の点検結果は、事実に相違ありません。

管理者　　　　　住　所

氏　名

点検者　　　　　住　所

氏　名

資格名称